В продолжение разговора прошу подтвердить:

1. Скважина глубиной 500 мм, диаметром 300мм;
2. Класс бетона В10;
3. Для расчета смет принимаем производителя по проекту (Ограждение – МАХАОН-стандарт; Ворота – МАХАОН-С150), в комментариях пропишем «..или аналог»;
4. Размер секции ограждения: ширина 3130 мм от опоры до опоры, высота 2000 мм от грунта + 500 мм в грунте;
5. Сечение опоры 55х65х1,5;
6. Ворота распашные 2000х6000 мм, предусмотреть проушины для навесного замка;
7. Ограждение предусматриваем БЕЗ противоподкопа? - без