Электромонтажные Работы (внутрянка, наружка)

1. Ответственный за производство работ или ответственный за участок, а также лицо подписывающие исполнительную документацию должны быть аттестованы «**4 группа допуска по электробезопасности** по программе (Г1) с протоколом проверки знай выданным Северо-Уральским управлением Ростехнадзор или внутренней комиссией по предприятию».
2. Лица производящие монтажные работы, работающие с электроинструментом должны быть аттестованы «не ниже **3 группы допуска по электробезопасности»**