|  |  |
| --- | --- |
| **Материалы и фурнитура:** | |
| **Фасады** | Фасады в пленке фасадной Белый ZB 850-2 матовой |
| **Столешница** | Постформинг, S1333 W2R3 "Дуб Ирландский натуральный", R3, 38мм./Кромка для столешниц в цвет, торцевание алюминиевой планкой |
| **Стеновая панель** | "Дуб Ирландский натуральный", 6мм., торцевание алюминиевой планкой всех видимых кромок |
| **Каркас** | ЛДСП Дуб Сонома 16 мм, кромка ПВХ |
|  |  |
| **Мойка** | Мойка PREMIAL PL 6642-Е, (660х420х180мм, толщ.0,8мм) МАТОВАЯ |
| **Смеситель** | - |
|  |  |
| **Ручки** | Ручка RT 111 SC.1/384/400-600 Сатиновый хром TERA или аналог  Ручка RT109SC.1/224/400-600 Сатиновый хром RAY |
| **Петли** | Петля BOYARD clip-on меб. с довод. быстр. монт. D35mm 105гр.откр. Н 301 A02/0910 Накладная1715; Петля BOYARD slide-on для двер. с передн. Фальш-панелью D35mm 95гр.откр. Н 741 02/06121713 |
| **Ящики и направляющие** | Под плитой метабокс с доводчиком 450 мм |
| **Цоколь** | Цоколь ПВХ L = 4 пм 100 мм (Белый), комплект заглушек1714 |
| **Плинтус** | Плинтус 4587 Славянский дуб L-3 м, комплект заглушек109 |
| **Навесы** | Шина для навесов, навесы регулируемые |
| **Сушка** | Посудосушитель Вариант-3, хром БОЯРД SU01 – 600, 900 мм |
| **Ножки** | Пластиковые регулируемые |
|  |  |
| **Вытяжка** | - |
| **Варочная панель** | - |
| **Духовой шкаф** | - |
|  |  |
| **Общие размеры:** | |
| **Нижний модуль** | Высота нижних модулей с опорами – 820мм., база глубина – 560мм. |
| **Верхний модуль** | Высот верхних модулей – 920мм., база – 320мм. |
|  |  |